Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

***Alvera mit Sharkward Sensor***

***(LG 5991) verdrahten.***

1. Neutralleiter (dünneres der beiden blauen Kabel) in der Leuchte durchschneiden.
   1. Beide Enden in einer dreier Wagoklemme befestigen.
   2. Das blaue Kabel des Sensors ebenfalls mit der Wagoklemme verbinden.
2. Dünnes braunes Kabel, das bei L in der Leuchte eingesteckt ist, ausziehen.
   1. Das Kabel mit einer zweier Wagoklemme, mit dem braunem Kabel vom Sensor verbinden.
3. Schwarzes Kabel vom Sensor in den freien Steckplatz (L) der Lampe einstecken.

Ein Bild, das Elektronik, Elektrische Leitungen, Kabel, Maschine enthält.

Automatisch generierte BeschreibungBild der angeschlossenen Verdrahtung: